**Polti Vaporetto Lecoaspira Friendly**

|  |  |
| --- | --- |
| Polti Vaporetto Lecoaspira Friendly.jpg | Vaporetto Lecoaspira Friendly |
| Простейшая модель, но так же эффективна, как и все остальные. Для новичков в очистке паром и для тех, кому любопытно попробовать «метод очистки», предложенный Vaporetto Lecoaspira, но у которых нет специфических требований.  |
| СистемаМаксимальное давлениеПроизводительность параРегулятор подачи параМатериал бойлераОбъем бойлераИспользуемый объем бойлераИндикатор готовности параИндикатор низкого уровня водыМощность всасыванияЕмкость водяного фильтраHEPA-фильтрМощность бойлераМощность двигателяМаксимальная мощность Габариты Вес Гарантия  | защитный клапан4 бардо 90 гр./мин5 уровнейалюминий1,3 л1,1 лестьесть21 кПа1,2 л + 1,8 лесть, моющийся1100 Вт1200 Вт2200 Вт49 x 32 x 33 см10,5 кг24 месяца  |
| Крышка безопасности – патент PoltiНовый высоко-эффективный алюминиевый бойлерEco-Active Filter водная фильтрацияМоющийся HEPA-фильтрК этой модели можно подключать паровой дезинфектор |

Vaporetto Lecoaspira позволит Вам пользоваться одновременно как отпариванием, так и всасыванием, а также каждой операцией в отдельности. Съемный резервуар для воды обеспечивает легкую очистку аппарата. "Экоактивный" фильтр - это революционный водный фильтр, использующий природное свойство воды задерживать грязь. HEPA-фильтр задерживает мельчайшие частицы, воздух на выходе становится абсолютно чистым. 4-х ступенчатая система фильтрации. Безопасная крышка, запатентованная Полти, не отвинчивается, пока в котле сохраняется давление пара. Световой индикатор готовности пара. Световой индикатор, предупреждающий, если вода в бойлере заканчивается. Четыре колесика для легкого перемещения и большей устойчивости. 5 положений регулировки выхода пара до 90 г/мин.

|  |
| --- |
| Новшества в паропылесосе Polti Vaporetto Lecoaspira Friendly |
| **IMG_0248mini.jpg** | **Изображение 013mini.jpg** | **Изображение 011mini.jpg** | **IMG_0253mini.jpg** |
| Новая ручка с мягкой прокладкой для транспортировки | Новое крепление для хранения шланга | Новая усовершенствованная защитная крышка | Новая кнопка регулировки пара |

|  |  |
| --- | --- |
| Made in Italy | Сделано в Италии |
| http://www.polti.com/image/poltispa_it/Pics/Contents/574786592.jpg | Максимальное давление пара 4 bar |
|  | Специальный водяной вихрь ЭКО-активного аквафильтра задерживает пыль, не позволяя ей выйти наружу |
|  | Промывной HEPA-фильтр задерживает пыльцу, микрочастицы и пылевых клещей |

|  |
| --- |
| **lecospira.bmp** |
| Стандартная комплектация Polti Vaporetto Lecoaspira Friendly |
|  |  |  |  |  |  |
| Многоцелевая насадка для пола со вставками | Удлинительные трубки | Турбо-сопло –щелевая насадка 120о | Насадка "пар + вакуум" | 200 мм резиновая вставка-скребок | Вставка со щетиной |
|  |  |  |  |  |  |
| Вафельная салфетка и носок | DVD инструкция | АроматBIOECOLOGICO (хвоя) | Набор из 3 круглых цветных щеток с нейлоновой щетиной | Шомпол для чистки | Наливная воронка |
| 415.png | 412.png |
| 2 ампулы антикалька – средства против накипи | Краткий гид по насадкам |